Author: mtrecu

e-CylinderMAX
Cylindre électronique RFID IP67 Tous temps
Systèmes de Serrures Électroniques

L’e-CylinderMAX est le cylindre électronique RFID ultramoderne d’Onity résistant à tous les temps, avec un indice de protection IP67. Le meilleur choix pour l’administration des portes de chambres et de bureaux dans les hôtels, surtout si elles sont extérieures. Le haut niveau de sécurité est assuré grâce à un lecteur sans contact doté d’une technologie MiFare®, à l’épreuve de toute falsification.
La gamme de cylindres électroniques Onity est spécifiquement indiquée pour les projets de rénovation, en permettant de remplacer uniquement le cylindre mécanique existant et donc d’éviter l’usinage de la porte. Son installation est donc très rapide et simple.
Avantages
Installation facile, il suffit de remplacer le cylindre mécanique par le cylindre électronique RFID
Autonome, et ne requiert aucun câblage
Adaptable aux portes existantes, sans nécessité de modification ou d’usinage
Supporte des conditions climatiques extrêmes (IP67)
Mémoire non volatile capable d’enregistrer les 1000 dernières opérations
Compatible avec l’économiseur d’énergie Intellity RFID
Caractéristiques
Facilité d’installation et d’utilisation
Pour serrure de profil EURO
Travaille avec des cartes et des media sans contact MiFare® Classic/EV1
Mode d’hibernation intelligente (économie d’énergie)
Compatible avec la technologie NFC pour téléphones portables
Longueur du cylindre: 60 mm (30/30) à 180 mm (90/90), symétrique ou asymétrique (corps seulement, sans lecteur ni poignée). Dimensions par multiples de 5 mm (min. 30/30)
Entrée minimum: 25 mm
Distance de lecture: 5 mm
Finition: acier inoxydable
Conception modulaire
Protection anti-perçage
Barre anti-torsion en acier inoxydable
Température de fonctionnement: de -20°C à 70°C
Alimentation: 1 x pile CR2 (fournie)
Durée de vie des piles: 2 ans env. en standby (40.000 activations.
Alarme acoustique en cas de piles faibles
Firmware actualisable

Amsterdam

Trondheim

Bonn

Paris

Dallas

Certifications
Supérieures aux normes anti-feu EI30 et EI60
R&TTE
Directive EMC
Directive RoHS
Directive LVD

© Onity. Tous droits réservés. Information sujette à d’éventuelles modifications sans avis préalable.

Autres options de cylindres
Demi-cylindre électronique RFID
Domaines d’application: locaux fermés, portes de sortie, entrepôts...
Longueur du cylindre: de 40 mm (30/10) à 100 mm (90/10)
Spécifications identiques au cylindre RFID standard
Cylindre électronique double entrée RFID
Champ d’application: portes de couloirs, portes publiques
Longueur du cylindre: de 60 mm (30/30) à 180 mm (90/90), symétrique ou asymétrique.
Spécifications identiques au cylindre RFID standard

www.onity.com