Author: mtrecu

e-Cylinder by Onity
Cylindre électronique RFID sans contact
Systèmes de Serrures Électroniques

Le cylindre électronique RFID sans contact de Onity est la solution parfaite à vos besoins de gestion et de contrôle des accès de votre établissement. Il offre un très haut niveau de sécurité par l’intégration d’un lecteur de proximité infalsifiable de technologie MiFare®.
Il est la réponse idéale pour les projets de rénovation: son installation se fait par le simple remplacement du cylindre mécanique Euro existant. Nul besoin de repercer la porte, il est plug and play !
Avantages
Installation facile, il suffit de remplacer le cylindre mécanique par le cylindre électronique RFID
Autonome, et ne requiert aucun câblage
Adaptable aux portes existantes, sans nécessité de modification ou d’usinage
Mémoire non volatile capable d’enregistrer les 1000 dernières opérations
Compatible avec l’économiseur d’énergie Onity Intellity RFID
Caractéristiques
Facilité d’installation et d’utilisation
Pour serrure de profil EURO
Travaille avec des cartes et des media sans contact MiFare® Classic/EV1
Mode d’hibernation intelligente (économie d’énergie)
Compatible avec la technologie NFC pour téléphones portables
Longueur du cylindre: 60 mm (30/30) à 120 mm (60/60), symétrique ou asymétrique (corps seulement, sans lecteur ni poignée). Dimensions par multiples de 5 mm
Entrée minimum: 25 mm
Distance de lecture: 5 mm
Finition: Acier inoxydable ou Laiton
Protection anti-perçage
Barre anti-torsion en acier inoxydable
Température de fonctionnement: de -20°C à 70°C
Alimentation: 3 x 3-LR1, 910A, 1.5V (fournie)
Durée de vie des piles: 2 ans env.(30.000 activations)
Alimentation externe d’urgence (chargement de pile)
Alarme acoustique en cas de piles faibles
Firmware actualisable

© Onity. Tous droits réservés. Information sujette à d’éventuelles modifications sans avis préalable.

Amsterdam

Trondheim

Bonn

Paris

Dallas

Certifications
Supérieures aux normes anti-feu EI30 et EI60
R&TTE
Directive EMC
Directive RoHS
Directive LVD

Autres options de cylindres
Demi-cylindre électronique RFID
Domaines d’application: locaux fermés, portes de sortie, entrepôts...
Longueur du cylindre: de 40 mm (30/10) à 70 mm (60/10)
Spécifications identiques au cylindre RFID standard
Cylindre électronique double entrée RFID
Champ d’application: portes de couloirs, portes publiques
Longueur du cylindre: de 60 mm (30/30) à 120 mm (60/60), symétrique ou asymétrique
Spécifications identiques au cylindre RFID standard

www.onity.com